### 00.00.00 Regelaars Bedieningsschakelaar

volgnr. 1

##### Omschrijving:

Bedieningsschakelaar, bediening.

##### Werking:

Draadloze communicatie via RF-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

Bekabelde communicatie via Duco-protocol met andere sturingscomponenten en, indien van toepassing, elektronisch aangestuurde ventilatieroosters in het Duco-netwerk.

##### Uitvoering:

Kleur: Zwarte bediening.

##### Technische specificaties

Aansluitspanning: 230 VAC (RF).

24 VDC (Wired).

Batterijgevoed (RF)

Schakelstanden (aantal): 4.

Manuele stand (minimumstand / middenstand / maximumstand).

Tijdelijke hoogstand (15 / 30 / 45 min.).

Opgenomen in vermogen (W):

Piekvermogen (W):

230 VAC: 1,3.

24 VDC: 0,8.

Batterijgevoed: -.

Stand-By vermogen (W):

230 VAC: 1,2.

24 VDC: 0,7.

Batterijgevoed: -.

Afmetingen (BxHxD) (mm): 69 x 69 x 55 (230 VAC - RF).

 69 x 69 x 61 (24 VDC - Wired).

 69 x 69 x 18 (Batterijgevoed - RF).

Gewicht (g): 160 (230 VAC - RF).

 70 (24 VDC - Wired).

 38 (Batterijgevoed - RF).

##### Toepassing:

Plaatsing:

Zowel in- als opbouw mogelijk.

Plaats vrij te kiezen:

Duco Reno System (0,87) (0,85).

 Batterijgevoed.

Duco Comfort Plus System (0, 79) met niet-lokale afvoer in master bedroom.

 RF/230 VAC.

Duco Comfort Plus System (0, 61) met lokale afvoer in slaapkamers via verzamelklep.

 RF/230 VAC.

Duco Comfort Plus System (0, 50) met lokale afvoer via Regelklep per slaapkamer.

 RF/230 VAC.

Duco Comfort Plus System (0, 50 en 0,47) met lokale afvoer via Regelklep van de vochtige en droge ruimtes.

 RF/230 VAC.

DucoTronic Plus System (0, 35).

 RF/230 VAC.

Bevestigingsmiddelen:

Contact- / inbouwdoos met schroeven en diepte en doorsnede 60 mm.
Schakelmateriaal met afmeting 45 x 45 mm.

Bekabeling t.b.v.:

 RF-aansturing door 230 VAC aansluiting.

 Wired-aansturing door 24 VDC aansluiting of een 5-aderige kabel (5 x 0,8 mm², vaste kern).

Toebehoren:

Duco levert standaard een witte afdekkap, ten behoeve van een inbouwplaatsing.

Mechanische ventilatie-installatie:

(Standaard) van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

Duco Reno System (0,87) (0,85) (bediening mechanische luchtafvoer).

Duco Comfort Plus System (0, 79) met niet-lokale afvoer in master bedroom (bediening mechanische luchtafvoer).

Duco Comfort Plus System (0, 61) met lokale afvoer in slaapkamers via verzamelklep (bediening mechanische luchtafvoer).

Duco Comfort Plus System (0, 50) met lokale afvoer via Regelklep per slaapkamer (bediening mechanische luchtafvoer).

Duco Comfort Plus System (0, 50 en 0,47) met lokale afvoer via Regelklep van de vochtige en droge ruimtes (bediening mechanische luchtafvoer).

DucoTronic Plus System (0, 35) (bediening luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

##### Montage:

Montagewijze: 230 VAC – RF: Op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

 24 VDC - Wired: Op inbouwdoos, luchtdicht afgewerkt.

 Batterijgevoed – RF: Opbouw.

Plaatsing: Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).