### 00.00.00 Zelfregelend klepventilatierooster - DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent ZR

##### Omschrijving:

Thermisch geïsoleerd aluminium zelfregelend klepventilatierooster met geïntegreerde ventilatieklep. Optioneel verkrijgbaar in akoestische uitvoering voor situaties met lichte (AK) en/of zware geluidsbelasting (AK+).

Specifiek geschikt voor plaatsing op houten, kunststof of aluminium raam.

Het rooster is zo ontwikkeld dat onzichtbare plaatsing, achter de gevelsteen, mogelijk is.

Ankergoot aanwezig voor snelle bevestiging.

Eenvoudige reiniging.

Binnenprofiel: afneembaar, afwasbaar met ‘onzichtbare’ perforatie (insectenwerend)

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

De lengte van de ventilatieklep kan beperkt worden volgens het gewenste of benodigde debiet.

Opwaartse luchtstroom voor comfortabel binnenklimaat (Coanda-effect)

Geïntegreerd in de EPB-productgegevens databank.

Een optioneel opvulprofiel, voor een alternatieve binnenafwerking, is in gelijk welke RAL-kleur te verkrijgen.

Om te vermijden dat de thermische brug zichtbaar wordt, wordt er bij de Alto uitvoering bij plaatsing op een raamdikte van 60 mm tot 110 mm automatisch een verlengd onderprofiel geleverd. Bij de Largo-uitvoering is dit van 60 mm tot 160 mm.

De TopVent ZR is geschikt om toe te passen bij windbelaste toepassingen zoals hoogbouw (tot 40m) en appartementsbouw aan de kust.

##### Materiaal:

Aluminium : EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen : ABS en PVC (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

Dempingsschuimrubber AK(+): akoestische foam 34 kg/m³

##### Oppervlaktebehandeling:

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60-80 µm

##### Beschikbare kleuren:

* Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur
* DAR
* Bi-color
* Mogelijke kleuren kopschotten: wit/zwart/RAL

##### Technische specificaties

Waardentabel TopVent ZR STD:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Inbouwdiepte  (mm) | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter | | Vaste correctiefactor in meter | | Akoestische waarde  Dne,W (C;Ctr), in dB(A) | | Warmtedoorgangscoëfficient  (U-waarde) |
| Q1, 2Pa | Q1, 10Pa | L0, 2Pa | L0, 10Pa | Open stand | Gesloten stand | W/m2/K |
| Corto | 60-85 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 31 (-1;-2) | 43 (0;-1) | 4,14 |
| Medio | 60-115 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 31 (-1;-2) | 47 (0;-2) | 4,12 |
| Alto | 110\*-165 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 31 (-1;-2) | 47 (0;-2) | 3,60 |
| Largo | 160\*-215 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 31 (-1;-2) | 47 (0;-2) | 3,42 |

\* Ook toepasbaar vanaf 60 mm met verlengd onderprofiel

Waardentabel TopVent ZR AK:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Inbouwdiepte  (mm) | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter | | Vaste correctiefactor in meter | | Akoestische waarde  Dne,W (C;Ctr), in dB(A) | | Warmtedoorgangscoëfficient  (U-waarde) |
| Q1, 2Pa | Q1, 10Pa | L0, 2Pa | L0, 10Pa | Open stand | Gesloten stand | W/m2/K |
| Corto | 60-85 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 33 (0;-1) | 43 (0;-1) | 2,48 |
| Medio | 60-115 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 34 (0;-2) | 52 (-1;-3) | 2,48 |
| Alto | 110\*-165 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 36 (-1;-2) | 55 (0;-3) | 1,88 |
| Largo | 160\*-215 mm | 69 | 83 | 0,1 | 0,1 | 37 (0;-2) | 56 (-1;-4) | 1,69 |

\* Ook toepasbaar vanaf 60 mm met verlengd onderprofiel

Waardentabel TopVent ZR AK+:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Inbouwdiepte  (mm) | Ventilatiecapaciteit bij dagmaat rooster L = 1 meter | | Vaste correctiefactor in meter | | Akoestische waarde  Dne,W (C;Ctr), in dB(A) | | Warmtedoorgangscoëfficient  (U-waarde) |
| Q1, 2Pa | Q1, 10Pa | L0, 2Pa | L0, 10Pa | Open stand | Gesloten stand | W/m2/K |
| Alto | 110\*-165 mm | 48 | 58 | 0,1 | 0,1 | 38 (-1;-3) | 55 (0;-3) | 1,50 |
| Largo | 160\*-215 mm | 48 | 58 | 0,1 | 0,1 | 40 (0;-2) | 56 (-1;-4) | 1,31 |

\* Ook toepasbaar vanaf 60 mm met verlengd onderprofiel

Regelbaarheid i.f.v. drukverschil: P3 (zelfregelende uitvoering)

Lekdebiet 50 Pa: 0,173 (m³/h/m)

Waterwerendheid (in gesloten stand): 1.350 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand): 600 Pa

Glasaftrek: 0 mm

Roosterhoogte: 60 mm

Inbouwhoogte: 65 mm

Oppervlakte 0,060 m²/m

Bediening: …

In stappen, manueel

In stappen, met stang

Roosterlengte: … mm

Maximaal 4000 mm onder garantie

Vanaf 1310 mm opgesplitste klep en dubbele bediening

Bij een roosterlengte > 2710 mm wordt maximaal een werkende kleplengte voorzien van 2610 mm; de rest van de klep wordt vastgezet in gesloten stand.

Insectenwering: Afneembaar, geponst binnenrooster

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid: mm

Meetcode: