**Système de protection solaire DucoSun 100 D Superposé**

Fabricant: Duco ‘Ventilation & Sun Control’

Système de brise-soleil extérieur permanent. Les lames type 100 D viennent se fixer au-dessus des porte-lames selon un angle d'inclinaison fixe de 45°. Plusieurs profils peuvent être envisagés pour la finition. En fonction du porte-à-faux, les systèmes sont positionnés sur la façade non seulement par des platines murales mais aussi par des tirants.

## Caractéristiques:

* Lamelles:

**Type**: Lame 100 D

**Forme**: forme en 100 D

**Matière**: extrusions aluminium Al Mg Si 0.5

**Pas de lamelle**: 107,5 mm

**Largeur de lamelle**: 100 mm

**Épaisseur de lamelle**: Minimum 1,4 mm

**Angle d’inclinaison**: 45°

**Traitement de surface**:

* Standard anodisé naturel (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)
* Thermolaquée polyester en poudre (60-80 µm)

**Montage**: Cliquez les lamelles dans les porte-lamelles selon les instructions de montage du fabricant

* Porte-lamelles:

**Type**: porte-lamelle DucoSun 100 D Superposé

**Matière**: pièces en matière synthétique fabriqué à partir de Polyamide PA 6.6 renforcées par la fibre de verre, résistance des couleurs UV

**Couleur**: noir ou gris

**Montage**: Fixez les porte-lamelles sur les montants en utilisant le système breveté d’encliquetage coulissant de Duco selon les instructions de montage du fabricant

* Platines murales:

**Types**:

* Platine murale 670/110/160 pour profil porteur 30/78.
* Platine murale 670/110/160 pour profil porteur 30/50 type B.

(Remarque: possibilité d’appliquer des platines murales sur mesure pour un projet spécifique. Contactez le fabricant)

**Matière**: Acier QSTE 380

**Traitement de surface**:

* Sablée avec un grain d’acier GH40
* Metalisée
* Sous-couche primaire époxy (60-80 µm)
* Couche de finition thermolaquée polyester en poudre (60-80 µm) – couleur RAL

**Montage**: selon les instructions de montage du fabricant

* Profils support:

**Types**:

* Profil support 30/50 type B
* Profil support 30/78

**Matière**: extrusions aluminium Al Mg Si 0.5

**Largeur**: 30 mm

**Épaisseur de profil**: Minimum 2,0 mm

**Traitement de surface**:

* Standard anodisé naturel (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)
* Thermolaquée polyester en poudre (60-80 µm)

**Montage**: selon les instructions de montage du fabricant

## Traitement de surface:

* Anodisation: selon Qualanod, épaisseur de couche 15-20µm, standard couleur nature (anodisation incolore)
* Thermolaquée en poudre: selon Qualicoat, épaisseur moyenne minimum de couche 60µm, standard couleurs RAL 70% brillance

Sur demande: autres épaisseurs de couche, couleurs d’anodisation et degrés de brillance, aussi thermolaquée "seaside", revêtement texturés et des références de thermolaquée en poudre spécifiques.

## Finition:

### Sans profil décoratif:

### Finition de profils support avec embouts en matière synthétique.

### **Types**:

### embouts en matière synthétique pour profil support 30/50 type B (noir/gris)

### embouts en matière synthétique pour profil support 30/78 (noir/gris)

### Avec profil décoratif:

**Types**:

* Profil décoratif 175 plat
* Profil décoratif 150 plat
* Profil décoratif 90 rond

**Matière**: extrusions aluminium Al Mg Si 0.5

**Hauteur**: 150 mm ou 175 mm ou 90 mm

**Épaisseur de profil**: Minimum 1,5 mm

**Traitement de surface**:

* Standard anodisé naturel (15-20 µm) (VB6/A20/VOM1)
* Thermolaquée polyester en poudre (60-80 µm)

**Montage**: selon les instructions de montage du fabricant

### Sans tringle:

* Platines murales

### Avec tringle:

* Tringle 20/20/3.5
* Platines murales 30/100 pour tringle 20/20/3.5
* Profil L 110/110/10-30; support pour tringle

### Côtés:

* Standard disponible

## Répond ou est testé selon les normes:

* Qualicoat (en cas d’une finition en thermolaquée).
* Qualanod (en cas d’une finition anodisée).
* EN 573 - EN AW-6063 T66 et EN AW-6060 T66: alliage aluminium & durcissement.
* EN 1990, EN 1991, EN 1999: calculs de la force