### 00.00.00 Regelaars Vocht Boxsensor

volgnr. 1

##### Omschrijving:

Vocht Boxsensor.

##### Werking:

Bekabelde communicatie met de DucoBox Silent Connect.

##### Uitvoering:

Materiaal: Kunststof.

Kleur: Wit.

##### Technische specificaties

Aansluitspanning: Via de DucoBox Silent Connect.

Meetgebied: (Relatieve) Luchtvochtigheid (0 – 100 in %).

Opgenomen in vermogen (W):

Piekvermogen (W): <1.

Stand-By vermogen (W): <1.

Afmetingen (BxHxD) (mm): 115 x 42 x 36.

##### Toepassing:

Plaatsing:

Duco Reno System (0,87).

 In de DucoBox Silent Connect.

 Geplaatst in het centraal afvoerkanaal van de woning.

Duco Reno System (0,85).

 In de DucoBox Silent Connect.

 Geplaatst in het centraal afvoerkanaal van de badkamer (en andere vochtige ruimtes).

DucoTronic System (0,38 en 0,48).

 In de DucoBox Silent Connect.

 Geplaatst in het centraal afvoerkanaal van de badkamer (en andere vochtige ruimtes).

Toebehoren:

Verbindingssnoer met de DucoBox Silent Connect.

Mechanische ventilatie-installatie:

Standaard van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

Duco Reno System (regeling luchtafvoer).

DucoTronic System (bediening luchttoevoer en mechanische luchtafvoer).

Alleen toepasbaar in combinatie met:

DucoBox Silent Connect.

##### Montage:

Montagewijze: Inschuiven in het luchtkanaal van de DucoBox Silent Connect.

Plaatsing: Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).