### 00.00.00 Régulateurs Capteur intégré d'humidité

n° de série

##### Description :

Capteur intégré d'humidité.

##### Fonctionnement :

Communication câblée avec la DucoBox Silent Connect.

##### Exécution :

Matière : Plastique.

Couleur : Blanc.

##### Spécifications techniques

Tension d'alimentation : Par la DucoBox Silent Connect.

Plage de mesure : Humidité (relative) de l'air (0 – 100 en %).

Puissance absorbée (W) :

Puissance de crête (W) : <1.

Puissance en veille (W) : <1.

Dimensions (l x h x p) (mm) : 115 x 42 x 36.

##### Application :

Pose :

Duco Reno System (0,87).

 Dans DucoBox Silent Connect.

 Placé dans le canal d’extraction central de la maison.

Duco Reno System (0,85).

 Dans DucoBox Silent Connect.

 Placé dans le canal d’extraction central de la salle de bains (et d’autres pièces humides).

DucoTronic System (0,38 en 0,48).

 Dans DucoBox Silent Connect.

 Placé dans le canal d’extraction central de la salle de bains (et d’autres pièces humides).

Accessoires :

Câble de connection avec DucoBox Silent Connect.

Installation de ventilation mécanique :

Utilisée en standard dans les systèmes de ventilation Duco suivants :

Duco Reno System (règlage d'extraction d'air).

DucoTronic System (commande d’arrivée d’air et d'extraction d'air mécanique).

Applicable uniquement en combinaison avec :

DucoBox Silent Connect.

##### Montage :

Méthode de montage : Insertion dans le canal de DucoBox Silent Connect.

Pose : Par un installateur agréé.

Type de raccordement : Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de Duco « Ventilation & Sun Control » pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).