# Aufbauinnengitter DucoGrille Close M100

Hersteller: DUCO Ventilation & Sun Control

DucoGrille Close M 100 ist ein abschließbares Aufbauinnengitter aus Alu-Strangpressprofilen. Die Kunststoff Schieber ermöglichen eine einstellbare Belüftung. DucoGrille Close M 100 wird standardmäßig in den Höhen 200 oder 300 mm angeboten und in Breiten bis maximal 1.000 mm.

## Produktmerkmale:

* Rahmenbreite: 13 mm
* Rahmenanschlag: 20 mm
* Visueller freier Durchlass: 28 %
* Physischer freier Durchlass: 28 %

## Zubehör (im Lieferumfang enthalten):

* Montageanker

## Oberflächenbehandlung:

* Eloxierung: gemäß Qualanod, Schichtdicke 15-20µm, Standard Naturfarbe (farblose Eloxierung)
* Pulverbeschichtung: nach Qualicoat Seaside Typ A, minimale mittlere Schichtdicke 60µm, Standard RAL Farben 70% Glanz

Auf Anfrage: andere Schichtdicken, Eloxalfarben und Glanzgrade, Strukturlacke und spezielle Pulverlacke.

## Funktionelle Merkmale:

### Durchflussleistung:

* + K-Faktor Zuluft: 89,00
  + K-Faktor Abluft: 89,00
  + Ce-Koeffizient: 0,106
  + Cd-Koeffizient: 0,106

## Entspricht den Normen oder wurde nach diesen getestet:

* Qualicoat Seaside Typ A (bei lackierter Ausführung)
* Qualanod (bei eloxierter Ausführung)
* EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Härtung
* EN 13030: Bestimmung der Ce- und Cd-Koeffizienten