**Lamellenwandsystem DucoWall Classic W 50/75Z**

Fabrikat: Duco ‘Ventilation & Sun Control’

DucoWall Classic W 50/75Z ist ein Lamellenwandsystem, dass an einer tragenden Konstruktion angebracht werden kann. Das Dreh-Klick-System ermöglicht eine schnelle und einfache Montage. Die Z-förmige Lamelle sorgt für ein klares Design.

## Produktmerkmale:

* Lamellen:

Z-förmige Alu-Stangpressprofile, die in die Lamellenhalterungen eingeklipst werden

* Lamellenhöhe: 76 mm
* Lamellenschritt: 75 mm
* Lamellentiefe: 53 mm
* Profildicke: Minimum 1,5 mm
* Visueller freier Durchlass: 80 %
* Physischer freier Durchlass: 54 %
* Halteprofile:

Alu-Stangpressprofile mit Rille zur Befestigung der Lamellenhalter

Die leichten Halteprofile 30/12 und 50/12 werden direkt auf der Grundstruktur befestigt (ohne freie Spannweite)

Die schweren Halteprofile 21/50 Multi, 50/50 und 50/125 eignen sich für eine Anwendung mit freier Spannweite und werden mithilfe der im Lieferumfang inbegriffenen L-Profile auf der Grundstruktur befestigt

* Lamellenhalter: Eingespritzte Teile aus glasfaserverstärktem Polyamid PA 6.6
* Einbautiefe:
* Halteprofil 50/12: 65 mm
* Halteprofil 50/50 oder 21/50 Multi: 103 mm
* Halteprofil 50/125: 178 mm

## Oberflächenbehandlung:

* Anodisierung: gemäß den Vorgaben von Qualanod, Schichtdicke 15-20 µm, standardmäßig naturfarben (farblose Anodisierung)
* Pulverlack: gemäß den Vorgaben von Qualicoat, durchschnittliche Mindestschichtdicke 60 µm, standardmäßig RAL-Farben 70 % Glanz

Auf Anfrage sind auch andere Schichtdicken, Anodisierungsfarben und Glanzlackabstufungen möglich sowie „Seaside“-Lacke, Strukturlacke und Lackpulverartikelnummern.

## Funktionelle Eigenschaften:

### Durchflussleistung:

* + K Faktor Zuluft: 9,00
	+ K Faktor Abluft: 13,87
	+ Ce- Koeffizient: 0,33
	+ Cd- Koeffizient: 0,27

### Wasserdichtheit:

* + v = 0,0m/s: Klasse B (98,60%)
	+ v = 0,5m/s: Klasse C
	+ v = 1,0m/s: Klasse C (94,70%)
	+ v = 1,5m/s: Klasse C
	+ v = 2,0m/s: Klasse C (82,20%)
	+ v = 2,5m/s: Klasse D

## Erfüllt die folgenden Normen bzw. wurde entsprechend getestet:

* Qualicoat (bei gelackter Ausführung).
* Qualanod (bei anodisierter Ausführung).
* EN 573 - EN AW-6063 T66 und EN AW-6060 T66: Aluminiumlegierung & Aushärtung.
* EN 13030: wasserabweisende Eigenschaften und Bestimmung des Ce- und Cd-Koeffizienten.
* EN 1990, EN 1991, EN 1999: Kraftberechnungen

## Optional einbruchssicher

Die Lamellenwand kann optional mit Drahtnetzen für die Einbruchhemmung RC2 versehen werden.

Klasse 2 (EN1627:2011 & NEN 5096:2012+A1:2015).