### Aérateur à clapet autorégulatrice VH mm DUCO Ventilation & Sun Control - TopVent CK ZR (AK+)

##### Description

Le TopVent CK ZR est une grille d'aération autorégulatrice en aluminium, isolée thermiquement, avec clapet autoréglable pour l'apport d'air frais dans les pièces de vie. La grille est munie d’une aile de recouvrement de 15 mm pour placement dans une niche. Disponible en option en version acoustique pour les situations d'exposition au bruit léger (AK) et/ou fort (AK+).

Le clapet autoréglable présent en standard assure un gain d'énergie et un débit constant. Le clapet autoréglable veille à ce que le volume de ventilation reste le même lorsque le vent augmente, c'est-à-dire que l'augmentation du vent est atténuée. Le clapet autoréglable réagit parfaitement à des différences de pression à partir de 1 Pa, évitant ainsi les courants d'air et limitant les pertes d'énergie et la surventilation. La longueur du clapet actionnable peut être limitée en fonction du débit souhaité ou requis.

Le profil intérieur avec perforation invisible est facilement amovible, lavable et insectifuge. La grille intérieure assure un flux d’air ascendant et un climat intérieur confortable (effet Coanda).

##### Application

* Traverse compacte.
* Installation de manière invisible derrière la brique de parement.
* Les applications soumises à des vents très violents comme les immeubles de grande hauteur (jusqu’à 40 m) et les immeubles d’appartement sur la côte.
* Dans les projets de rénovation (majeure) comme de construction neuve.

##### Matériau

* Aluminium : EN AW – 6063 T66
* Pièces en plastique : ABS et PVC (résistant aux chocs, aux couleurs et aux intempéries)
* Mousse amortissante AK(+) : mousse acoustique 34 kg/m³

##### Finition / Traitement de surface

* Revêtement en poudre (revêtement en poudre polyester émaillé) : selon Qualicoat Seaside type A, épaisseur de couche 60-80 µm
	+ DUCO300RAL (satiné, mat ou structure fine)
* Couleurs d’embout = blanc / noir

##### Spécifications techniques

Profondeurs du cadre fenêtre :

|  |  |
| --- | --- |
| Type | Profondeur d’installation (mm) |
| Medio | 115 mm |
| Alto | 165 mm |
| Largo | 215 mm |

Ventilation values:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Débit (Q) en l/s/m à … | Débit (Q) en m3/h/m à … | Zone équivalente à 1 Pa (mm2/m) | Ouverture géométrique (mm2/m) |
| 1 Pa | 2 Pa | 10 Pa | 20 Pa | 1 Pa | 2 Pa | 10 Pa | 20 Pa |
| TopVent CK SR | 12,3 | 17,3 | 20,7 | 22,6 | 44,2 | 62,2 | 74,6 | 81,5 | 15616,1 | 17000 |
| TopVent CK SR AK | 12,6 | 19,2 | 19,3 | 19,0 | 45,4 | 69,0 | 69,4 | 68,3 | 16040,1 | 17000 |
| TopVent CK SR AK+ | 7,6 | 10,4 | 11,8 | 13,9 | 27,3 | 37,3 | 42,4 | 50,1 | 9645,2 | 12000 |

Valeurs acoustiques :

|  |  |
| --- | --- |
| Type | Valeurs acoustiques Dn,e,W (C;Ctr) en dB |
| position OUVERTE | position FERMÉE |
| Medio | Alto | Largo | Medio | Alto | Largo |
| TopVent CK SR | 28 (0;-1) | 48 (-1;-2) |
| TopVent CK SR AK | 33 (-1;-2) | 35 (-1;-2) | 37 (-1;-2) | 51 (-1;-3) | 55 (0;-3) | 54 (0;-3) |
| TopVent CK SR AK+ | 36 (-2;-3) | 38 (-1;-3) | 40 (0;-2) | 52 (-1;-3) | 56 (-1;-4) | 59 (-1;-5) |

Toutes les valeurs de bande d’octave (en dB) sont disponibles gratuitement auprès de DUCO ‘Ventilation & Sun Control’.

Valeurs Facteur F

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Type | TopVent CK SR | TopVent CK SR AK | TopVent CK SR AK+ |
| Medio | 0,61 | 0,74 | 0,77 |
| Alto | 0,66 | 0,79 | 0,81 |
| Largo | 0,68 | 0,81 | 0,84 |

Débit de fuite 50 Pa (Q1c,50Pa) : 0,200 m³/h\*m

Débit de fuite (classe) : 4 (EN 12207)

Étanchéité (en position fermée) : 1350 Pa

Étanchéité (en position ouverte) : 50 Pa

Pont thermique : Oui

Protection contre les insectes : Grille intérieure amovible, perforée

Déduction hauteur de vitrage : 0 mm

Hauteur de l’aérateur : 61,4 mm

Hauteur d’encastrement : 65 mm

Surface : 0,060 m²/m

Ouverture extérieure visible : 19 mm

Mesure X Medio : 120 mm

 Alto : 170 mm

 Largo : 220 mm

Profondeur d’encastrement hors tout : Medio : 167 mm

 Alto : 217 mm

 Largo : 267 mm

Longueur maximale de l’aérateur sous garantie : 4000 mm

 *A partir de 2050 mm longueur de l’aérateur, clapet divisé.*

Commande : …

Par étapes, manuellement

Par étapes, avec tige

##### Nature de l’accord

Quantité présumée (VH)

##### Méthode de mesure

Unité de mesure : mm

Code de mesure :

Pour une assistance commerciale et technique (instructions d'installation, listes de pièces détachées, calculs, etc.), veuillez contacter votre revendeur régional ou le département de projet DUCO 'Ventilation & Sun Control'.