# Bestektekst – DucoBox Reno

## Omschrijving van het product

De DucoBox Reno is een vraaggestuurd ventilatietoestel dat gebruik maakt van intelligente sensoren en efficiënte regeltechniek.

Het compacte toestel is uitermate geschikt ter vervanging van verouderde of defecte ventilatieboxen, maar ook voor bestaande woningen waar nog geen ventilatiesysteem voorhanden is.

Door een slimme kopieerfunctie kunnen binnen seriematig gebouwde woningen de instellingen makkelijk overgenomen worden.

## Uitrusting van de unit

* De behuizing bestaat uit PP
* DC-ventilator met achterovergebogen schoepen
* Eenvoudige inregeling zonder het deksel van de box te moeten verwijderen
* Geleverd met standaard stekker of Perilex-stekker
* Indien voorzien van een Perilex stekker: bediening mogelijk via Perilex standenschakelaar
* Gebruik via bedieningsschakelaars en ruimtesensoren
* Standaard RH-meting in het slakkenhuis
* Optionele CO2 Boxsensor

## Specificaties

|  |  |
| --- | --- |
|  | DucoBox Reno |
| Maximale afvoercapaciteit bij 150 Pa | 325 m³/h |
| Energy label | D (B in combinatie met 2 sensoren) |
| Maximaal elektrisch vermogen | 47 W |
| Kastafstraling Lwa (bij 50 Pa)  (Ecodesign) | 44 dB(A) |
| Breedte x hoogte x diepte | 381 x 366 x 204 mm |
| Gewicht | 3,1 kg |

## Keuringen

* CE-keuring