### 00.00.00 Regelaars CO2 Boxsensor

volgnr. 1

##### Omschrijving:

CO2 Boxsensor.

##### Werking:

Bekabelde communicatie met DucoBox Silent.

##### Uitvoering:

Materiaal: Kunststof.

Kleur: Wit.

##### Technische specificaties

Aansluitspanning: Via de DucoBox Silent.

Meetgebied: CO2 (in ppm: 400 - 2000) en temperatuur.

Opgenomen in vermogen (W):

Piekvermogen (W): <1.

Stand-By vermogen (W): <1.

Afmetingen (BxHxD) (mm): 41 x 113 x 16.

##### Toepassing:

Plaatsing:

Bij Duco CO2 System: in de DucoBox Silent, geplaatst in het afvoerkanaal van de woonkamer / open keuken.

Bij Duco Comfort System: in de DucoBox Silent, geplaatst in het afvoerkanaal van de woonkamer / open keuken.

Bij Duco Reno System: in de DucoBox Silent Connect, geplaatst in het centraal afvoerkanaal van de woning.

Bij Duco Reno System: in de DucoBox Silent Connect, geplaatst in het afvoerkanaal van de woonkamer / open keuken.

Toebehoren:

Verbindingssnoer met de DucoBox Silent.

Mechanische ventilatie-installatie:

(Standaard) van toepassing in volgende Duco-ventilatiesystemen:

Duco CO2 System (regeling luchtafvoer).

Duco Comfort System (regeling luchtafvoer).

Duco Reno System (regeling luchtafvoer).

Alleen toepasbaar in combinatie met:

DucoBox Silent.

##### Montage:

Montagewijze: Inschuiven in het luchtkanaal van de DucoBox Silent.

Plaatsing: Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).