### 00.00.00 Zelfregelend klepventilatierooster VH mm Duco Ventilation & Sun Control DucoKlep 15 ‘ZR’

volgnr. 1

##### Omschrijving:

DucoKlep 15 ‘ZR’, thermisch geïsoleerd, zelfregelend klepventilatierooster met DUCO soft-line design buitenkap.

Binnenkap: afneembaar, afwasbaar en symmetrisch met rechthoekige perforatie van 2 x 7 mm.

Afdichting: geheel vlakke, scharnierende kunststofklep met zachte lip in coëxtrusie, waardoor het uitermate geschikt is voor toepassing in het vaste deel van een schuifraam.

Bediening: is traploos regelbaar.

Geschikt voor plaatsing in houten, kunststof of aluminiumraam.

De zelfregelende klep zorgt voor energiewinst en een constant debiet.

**Materiaal:**

Aluminium: EN AW – 6063 T66

Kunststof onderdelen : ABS en polypropyleen (slagvast, kleurvast en weerbestendig)

**Oppervlaktebehandeling:**

Poederlakken (gemoffeld polyester poedercoating): volgens Qualicoat Seaside type A, laagdikte 60 - 80 µm

Anodisatie volgens Qualanod, laagdikte 15 - 20 µm, standaard natuurkleur (kleurloze anodisatie)

**Beschikbare kleuren:**

Standaard RAL-kleuren 70% glans (behalve RAL 9010: 90% glans); mat 30% glans; fijnstructuur

DAR

Bi-color (bi-color met anodisatie is niet verkrijgbaar)

Geanodiseerd

##### Technische specificaties

Waardentabel DucoKlep 15 ‘ZR’:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type | Ventilatiecapaciteit  (Qv) bij 1 Pa in (dm³/s/m) | Dn,e,W (C;Ctr)\*  (open stand) in dB | Dn,e,A\*  (open stand) in dB(A) | Dn,e,Atr\*  (open stand) in dB(A) | Rq,A\*  in dB(A) | Rq,Atr\*  in dB(A) |
| DucoKlep 15 ‘ZR’ | 15,2 | 25 (0;-1) | 25 | 24 | -3,2 | -4,2 |

\* Volgens NEN EN ISO 717

Waterwerendheid (in gesloten stand): 650 Pa

Windwerendheid (in gesloten stand): 450 Pa

Glasaftrek: 80 mm

Inbouwhoogte: …

Glasplaatsing: 94 mm

Op tussenregel: 105 mm

Bediening: …

Traploos met hendel

Traploos met koord

Traploos met stang (met verticale stanggeleider)

Roosterlengte: … mm

Maximaal 2500 mm onder garantie

Vanaf 1500mm opgesplitste klep

Afwerksysteem: Glaslatten / kit / band / beglazingsrubber

Kleurechtheid: Geanodiseerd geen verkleuring, gemoffeld kleurecht

Toebehoren: droog beglazingsrubber (siliconevrij)

Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

##### Toepassing:

met glasgoot in diverse maten: 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 en 54 mm inwendig, voor plaatsing op glas

met kalfprofiel: 20 en 24 mm uitwendig, voor plaatsing op tussenregel

##### Aard van de overeenkomst:

Vermoedelijke hoeveelheid (VH)

##### Meetwijze:

Meeteenheid: mm

Meetcode:

Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij DUCO Ventilation & Sun Control.

Volg de montage-instructies en de berekeningsprogramma's van de fabrikant.

Raadpleeg uw regionale dealer of het projectdepartement van DUCO Ventilation & Sun Control voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen...).