### 00.00.00 Standaard luchtventiel DucoVent Basic

volgnr. 1

##### Omschrijving:

De DucoVent Basic is een standaard kunststof afvoerventiel.

##### Werking:

Afvoer van vervuilde en/of vochtige lucht uit de natte ruimtes en de woonkamer/open keuken.

##### Materiaal:

Kunststof: ABS en slagvast. Kleurvast en weerbestendig.

##### Uitvoering:

Oppervlaktebehandeling: Gemoffeld.

Kleur: RAL 9010 (wit).

##### Technische specificaties

Maximaal debiet / maximale luchthoeveelheid (m³/h): 75.

Weerstand (Pa): 15.

Afmetingen (mm): 170.

Aansluitingsdiameter / kanaaldiameter (mm): Ø 125.

Gewicht (g): 125.

##### Toepassing:

Inregelen: Traploos instelbaar, vergrendelbaar door middel van een spindel met borginrichting / contramoer.

Mechanische ventilatie-installatie:

Van toepassing in alle Duco Vraaggestuurde Natuurlijke Ventilatiesystemen (VNV).

##### Montage:

Montage- / opstellingswijze: Plafond- en muurmontage.

Montagehoogte minimum 180 cm boven de vloer.

 Op minimum 60 cm van de muur.

 Aansluitwijze: met metalen klemveren.

 Rooster ten opzichte van bouwkundige constructie afkitten.