### 00.00.00 Bouche d’extraction standard DucoVent Basic

n° de série 1

##### Description :

La DucoVent Basic est une bouche d'extraction standard en plastique.

##### Fonctionnement :

Extraction de l'air vicié et/ou humide des zones humides et le living / la cuisine ouverte.

##### Matériau :

Plastique : ABS et antichoc. Ne déteint pas et résiste aux intempéries.

##### Exécution :

Traitement de surface : Laqué au four.

Coloris : RAL 9010 (blanc).

##### Spécifications techniques

Débit maximal / quantité d'air maximale (m³/h) : 75.

Résistance (Pa) : 15.

Dimensions (mm) : 170.

Diamètre de raccordement / diamètre du canal (mm) : Ø 125.

Poids (g) : 125.

##### Application :

Calibrage : Réglage progressif, verrouillage grâce à un dispositif d'assujettissement / contre-écrou axial.

Installation de ventilation mécanique :

Applicable dans tous les Systèmes de ventilation Naturelle à la Demande Duco.

##### Montage :

Montage / installation : Convient pour montage au plafond et montage mural.

Hauteur de montage minimum 180 cm au-dessus du sol.

 À minimum 60 cm du mur.

 Type de raccordement : avec ressorts de serrage métalliques.

 Sceller l'aérateur vis-à-vis de la construction architecturale.