;WT_I Fenêtre_MAX profondeur##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Tube 50##OTHER##;WT_I Tube 63##OTHER##;WT_I Tube 78##OTHER##;WT_I Protection solaire_motorisée##OTHER##;WT_I Cap_protection solaire à bras articulé##OTHER##;WT_I Protection solaire_surface##AREA##SQUARE_METERS;WT_I Protection solaire_hauteur maximale##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Protection solaire_largeur maximale##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Capacité de ventilation 2Pa##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;WT_I Capacité de ventilation 10Pa##HVAC_AIR_FLOW##CUBIC_METERS_PER_HOUR;WT_I Longueur maximale  ton/clapet sous garantie##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Longueur maximale aérateur sous garantie##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Différence de niveau sonore Dne, W_en position ouverte##OTHER##;BERSfr_C_profondeur##LENGTH##MILLIMETERS;WT_V Glissière_type##OTHER##;WT_V Protection solaire_commande##OTHER##;BERSfr_C_code_article##OTHER##;BERSfr_C_description##OTHER##
corto - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;88,1;105,9;2000;2600;33 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Corto/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto - Tube 50 - Manuel
basso - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;86,2;103,6;2000;2600;33 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Basso/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso - Tube 50 - Manuel
medio - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;86,2;103,6;2000;2600;33 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Medio/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio - Tube 50 - Manuel
alto - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;88,6;106,5;2000;2600;35 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Alto/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto - Tube 50 - Manuel
largo - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;87,7;105,3;2000;2600;38 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Largo/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo - Tube 50 - Manuel
corto ak - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;56,4;67,7;2000;2600;35 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Corto AK/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto ak - Tube 50 - Manuel
basso ak - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;63,5;76,3;2000;2600;35 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Basso AK/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso ak - Tube 50 - Manuel
medio ak - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;64,4;77,4;2000;2600;39 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Medio AK/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio ak - Tube 50 - Manuel
alto ak - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;63;75,5;2000;2600;40 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Alto AK/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto ak - Tube 50 - Manuel
largo ak - tube 50 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;63,5;76,3;2000;2600;42 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Largo AK/Tube 50/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo ak - Tube 50 - Manuel
corto - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;88,1;105,9;2000;2600;33 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto - Tube 50 - Motorisé
basso - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;86,2;103,6;2000;2600;33 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso - Tube 50 - Motorisé
medio - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;86,2;103,6;2000;2600;33 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio - Tube 50 - Motorisé
alto - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;88,6;106,5;2000;2600;35 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto - Tube 50 - Motorisé
largo - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;87,7;105,3;2000;2600;38 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo - Tube 50 - Motorisé
corto ak - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;56,4;67,7;2000;2600;35 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto AK/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto ak - Tube 50 - Motorisé
basso ak - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;63,5;76,3;2000;2600;35 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso AK/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso ak - Tube 50 - Motorisé
medio ak - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;64,4;77,4;2000;2600;39 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio AK/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio ak - Tube 50 - Motorisé
alto ak - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;63;75,5;2000;2600;40 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto AK/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto ak - Tube 50 - Motorisé
largo ak - tube 50 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;63,5;76,3;2000;2600;42 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo AK/Tube 50/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo ak - Tube 50 - Motorisé
corto - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;88,1;105,9;2000;2600;33 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Corto/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto - Tube 63 - Manuel
basso - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;86,2;103,6;2000;2600;33 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Basso/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso - Tube 63 - Manuel
medio - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;86,2;103,6;2000;2600;33 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Medio/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio - Tube 63 - Manuel
alto - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;88,6;106,5;2000;2600;35 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Alto/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto - Tube 63 - Manuel
largo - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;87,7;105,3;2000;2600;38 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Largo/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo - Tube 63 - Manuel
corto ak - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;56,4;67,7;2000;2600;35 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Corto AK/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto ak - Tube 63 - Manuel
basso ak - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;63,5;76,3;2000;2600;35 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Basso AK/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso ak - Tube 63 - Manuel
medio ak - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;64,4;77,4;2000;2600;39 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Medio AK/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio ak - Tube 63 - Manuel
alto ak - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;63;75,5;2000;2600;40 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Alto AK/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto ak - Tube 63 - Manuel
largo ak - tube 63 - manuellement_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;63,5;76,3;2000;2600;42 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : Manivelle;Largo AK/Tube 63/Manuel;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo ak - Tube 63 - Manuel
corto - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;88,1;105,9;2000;3400;33 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto - Tube 63 - Motorisé
basso - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso - Tube 63 - Motorisé
medio - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio - Tube 63 - Motorisé
alto - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;88,6;106,5;2000;3400;35 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto - Tube 63 - Motorisé
largo - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;87,7;105,3;2000;3400;38 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo - Tube 63 - Motorisé
corto ak - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;56,4;67,7;2000;3400;35 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto AK/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto ak - Tube 63 - Motorisé
basso ak - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;35 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso AK/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso ak - Tube 63 - Motorisé
medio ak - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;64,4;77,4;2000;3400;39 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio AK/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio ak - Tube 63 - Motorisé
alto ak - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;63;75,5;2000;3400;40 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto AK/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto ak - Tube 63 - Motorisé
largo ak - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;42 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo AK/Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo ak - Tube 63 - Motorisé
corto - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;88,1;105,9;2000;3400;33 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto - Tube 63 - Motorisé - cap
basso - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso - Tube 63 - Motorisé - cap
medio - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio - Tube 63 - Motorisé - cap
alto - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;88,6;106,5;2000;3400;35 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto - Tube 63 - Motorisé - cap
largo - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;87,7;105,3;2000;3400;38 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo - Tube 63 - Motorisé - cap
corto ak - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;56,4;67,7;2000;3400;35 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto AK/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto ak - Tube 63 - Motorisé - cap
basso ak - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;35 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso AK/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso ak - Tube 63 - Motorisé - cap
medio ak - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;64,4;77,4;2000;3400;39 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio AK/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio ak - Tube 63 - Motorisé - cap
alto ak - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;63;75,5;2000;3400;40 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto AK/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto ak - Tube 63 - Motorisé - cap
largo ak - tube 63 - motorisé - cap_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;42 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : conducteur_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo AK/Tube 63/Motorisé/Cap;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo ak - Tube 63 - Motorisé - cap
corto - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;88,1;105,9;2000;3400;33 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto - fix - Tube 63 - Motorisé
basso - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso - fix - Tube 63 - Motorisé
medio - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio - fix - Tube 63 - Motorisé
alto - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;88,6;106,5;2000;3400;35 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto - fix - Tube 63 - Motorisé
largo - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;87,7;105,3;2000;3400;38 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo - fix - Tube 63 - Motorisé
corto ak - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;56,4;67,7;2000;3400;35 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto AK/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto ak - fix - Tube 63 - Motorisé
basso ak - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;35 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso AK/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso ak - fix - Tube 63 - Motorisé
medio ak - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;64,4;77,4;2000;3400;39 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio AK/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio ak - fix - Tube 63 - Motorisé
alto ak - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;63;75,5;2000;3400;40 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto AK/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto ak - fix - Tube 63 - Motorisé
largo ak - fix - tube 63 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;42 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo AK/Fix-Tube 63/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo ak - fix - Tube 63 - Motorisé
corto - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;0;1;1;0;12;3000;3400;88,1;105,9;2000;3400;33 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto - fix - Tube 78 - Motorisé
basso - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;0;1;1;0;12;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso - fix - Tube 78 - Motorisé
medio - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;0;1;1;0;12;3000;3400;86,2;103,6;2000;3400;33 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio - fix - Tube 78 - Motorisé
alto - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;0;1;1;0;12;3000;3400;88,6;106,5;2000;3400;35 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto - fix - Tube 78 - Motorisé
largo - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;0;1;1;0;12;3000;3400;87,7;105,3;2000;3400;38 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo - fix - Tube 78 - Motorisé
corto ak - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);95;0;0;1;1;0;12;3000;3400;56,4;67,7;2000;3400;35 dB;207;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Corto AK/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_corto ak - fix - Tube 78 - Motorisé
basso ak - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);115;0;0;1;1;0;12;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;35 dB;227;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Basso AK/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_basso ak - fix - Tube 78 - Motorisé
medio ak - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);135;0;0;1;1;0;12;3000;3400;64,4;77,4;2000;3400;39 dB;247;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Medio AK/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_medio ak - fix - Tube 78 - Motorisé
alto ak - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);155;0;0;1;1;0;12;3000;3400;63;75,5;2000;3400;40 dB;267;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Alto AK/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_alto ak - fix - Tube 78 - Motorisé
largo ak - fix - tube 78 - motorisé_duco_ducotwin 120 zr (ak);175;0;0;1;1;0;12;3000;3400;63,5;76,3;2000;3400;42 dB;287;GEO_DucoTwin 120_geleiders : fix_duco_ducotwin 120;BERSfr_57_GM_FB_tissu de protection solaire commande_duco : moteur tubulaire avec utilisation des boutons_duco_commande protection solaire;Largo AK/Fix-Tube 78/Motorisé;duco_ventilation de fenêtre_ducotwin 120 zr (ak)_largo ak - fix - Tube 78 - Motorisé
