30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN

30.36 ROOSTERS

30.36.12-a METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'

Type: GlasMax 10 'ZR' met vacuümglas

Toepasbaar met vacuümglas van 10 en 12 mm dikte

Toepasbaar op houten ramen

Thermisch geïsoleerd, aluminium, zelfregelend, geluiddempend susrooster.

Waterdichtheid (Pa): te testen bij Duco – intern

Winddichtheid (Pa): te testen bij Duco - intern

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/(s.m)): 15,9

Luchtspleet (mm): 10

Afmeting (mm): .....

Maximaal onder garantie:

* Glasplaatsing (mm): 2.500

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne,W (C;Ctr) (dB): 37 (-1;-3)

* Dne,A (dB(A)) in open stand: 36
* Dne,Atr (dB(A)): 34
* Rq,Atr (dB(A)): 6

Maximaal bedienbare kleplengte / gesplitste klep vanaf: 2.000 mm (= dubbele bediening)

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 18

Glasaftrek (mm): 105

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 120

Bediening: traploos met hendel

Bediening: traploos met koord

Bediening: traploos met stang

Materiaal:

* Aluminium: EN AW - 6063 T66
* Oppervlaktebehandeling:
* Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm)
* Duco Anodic RAL
* Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)
* Bi-color uitvoering waarbij de buiten- en buitenkleur verschillend zijn
* Kleur kopschotten: wit/zwart

Kunststofonderdelen:

* ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig
* Dempingstof:
* Bovenaan: geperst vlokkenschuim 10, 60, 80, 100 kg/m³
* Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

* Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

Zelfregelende klep: Ja/Neen

Warmtedoorgangscoëfficient / U-waarde: 1,56 W/m2K

F-factor: 0,71

Thermisch onderbroken: Ja

Opmerking:

* Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen).
* Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'. Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

30.36.12-b METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'

Type: GlasMax 15 'ZR' met vacuümglas

Toepasbaar met vacuümglas van 10 en 12 mm dikte

Toepasbaar op houten ramen

Thermisch geïsoleerd, aluminium, zelfregelend, geluiddempend susrooster

Waterdichtheid (Pa): te testen bij Duco – intern

Winddichtheid (Pa): te testen bij Duco - intern

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/(s.m)): 21,1

Luchtspleet (mm): 15

Afmeting (mm): .....

Maximaal onder garantie:

* Glasplaatsing (mm): 2.500

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne,W (C;Ctr) (dB): 35 (-1;-2)

* Dne,A (dB(A)) in open stand: 34
* Dne,Atr (dB(A)): 33

- Rq,Atr (dB(A)): 6,2

Maximaal bedienbare kleplengte / gesplitste klep vanaf: 2.000 mm (= dubbele bediening)

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 18

Glasaftrek (mm): 105

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 120

Bediening: traploos met hendel

Bediening: traploos met koord

Bediening: traploos met stang.

Materiaal:

* Aluminium: EN AW - 6063 T66
* Oppervlaktebehandeling:
* Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm)
* Duco Anodic RAL
* Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)
* Bi-color uitvoering waarbij de buiten- en buitenkleur verschillend zijn
* Kleur kopschotten: wit/zwart
* Kunststofonderdelen:
* ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig
* Dempingstof:
* Bovenaan: geperst vlokkenschuim 10, 60, 80, 100 kg/m³
* Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

* Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

Zelfregelende klep: Ja/Neen

Warmtedoorgangscoëfficient / U-waarde: 1,56 W/m2K

F-factor: 0,71

Thermisch onderbroken: Ja

Opmerking:

* Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen).
* Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

30.36.12-c METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'

Type: GlasMax 20 'ZR' met vacuümglas

Toepasbaar met vacuümglas van 10 en 12 mm dikte

Toepasbaar op houten ramen

Thermisch geïsoleerd, aluminium, zelfregelend, geluiddempend susrooster

Waterdichtheid (Pa): te testen bij Duco – intern

Winddichtheid (Pa): te testen bij Duco – intern

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/(s.m)): 24,1

Luchtspleet (mm): 20

Afmeting (mm): .....

Maximaal onder garantie:

* Glasplaatsing (mm): 2.500

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717 (zonder pollenfilter):

- Dne,W (C;Ctr) (dB): 34 (0;-2)

* Dne,A (dB(A)) in open stand: 34
* Dne,Atr (dB(A)): 32

- Rq,Atr (dB(A)): 5,8

Maximaal bedienbare kleplengte / gesplitste klep vanaf: 2.000 mm (= dubbele bediening)

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 18

Glasaftrek (mm): 105

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 120

Bediening: traploos met hendel

Bediening: traploos koord

Bediening: traploos stang

Materiaal:

* Aluminium: EN AW - 6063 T66
* Oppervlaktebehandeling:
* Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm)
* Duco Anodic RAL
* Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)
* Bi-color uitvoering waarbij de buiten- en buitenkleur verschillend zijn
* Kleur kopschotten: wit/zwart

Kunststofonderdelen:

* ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig
* Dempingstof:
* Bovenaan: geperst vlokkenschuim 10, 60, 80, 100 kg/m³
* Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

* Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

Zelfregelende klep: Ja/Neen

Warmtedoorgangscoëfficient / U-waarde: 1,56 W/m2K

F-factor: 0,71

Thermisch onderbroken: Ja

Opmerking:

* Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen).
* Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

30.36.12-d METALEN ROOSTER

0. METALEN VENTILATIEROOSTER MET SUSKAST (BRL 5701-03) Fabrikaat: Duco 'Ventilation & Sun Control'

Type: GlasMax 25 'ZR' met vacuümglas

Toepasbaar met vacuümglas van 10 en 12 mm dikte

Toepasbaar op houten ramen

Thermisch geïsoleerd, zelfregelend, geluiddempend susrooster

Waterdichtheid (Pa): te testen bij Duco - intern

Winddichtheid (Pa): te testen bij Duco – intern

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa (dm3/(s.m)): 28,6

Luchtspleet (mm): 25

Afmeting (mm): .....

Maximaal onder garantie:

* Glasplaatsing (mm): 2.500

Geluidsniveauverschil volgens NEN EN ISO 717:

- Dne,W (C;Ctr) (dB(A)): 27 (0;-1)

* Dne,A (dB(A)) in open stand: 27
* Dne,Atr (dB(A)): 26

- Rq,Atr (dB(A)): 0,6

Maximaal bedienbare kleplengte / gesplitste klep vanaf: 2.000 mm (= dubbele bediening)

Uitvoering:

Met glasprofiel, inwendig (mm): 18

Glasaftrek (mm): 105

Roosterhoogte (mm):

Plaatsing op glas (mm): 120

Bediening: traploos met hendel

Bediening: traploos met koord

Bediening: traploos met stang

Materiaal:

* Aluminium: EN AW - 6063 T66
* Oppervlaktebehandeling:
* Standaard naturel geanodiseerd (15-20 µm)
* Duco Anodic RAL
* Gemoffeld polyester poedercoating (60-80 µm)
* Bi-color uitvoering waarbij de buiten- en buitenkleur verschillend zijn
* Kleur kopschotten: wit/zwart
* Kunststofonderdelen:
* ABS en slagvast, kleurvast en weerbestendig
* Dempingstof:
* Bovenaan: geperst vlokkenschuim 10, 60, 80, 100 kg/m³
* Kleur (F1/RAL/Bi-color):

Toebehoren:

* Afneembaar, geponst, insectenwerend binnenrooster

Zelfregelende klep: Ja/Neen

Warmtedoorgangscoëfficient / U-waarde: 1,56 W/m2K

F-factor: 0,71

Thermisch onderbroken: Ja

Opmerking:

* Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco 'Ventilation & Sun Control' voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies, onderdelenlijsten, berekeningen).
* Alle octaafbandwaarden (in dB) zijn vrij op te vragen bij Duco 'Ventilation & Sun Control'.

Metalen ventilatieroosters met suskasten leveren onder KOMO-attest.

3. MONTAGE ROOSTER

**INHOUD**

30 KOZIJNEN, RAMEN EN DEUREN 1

30.36 ROOSTERS 1