### 00.00.00 Régulateurs Capteur d'humidité

n° de série

##### Description :

Capteur d'humidité, commande avec capteur d'humidité intégré (humidité relative (HR)).

##### Fonctionnement :

Communication sans fil via le protocole RF avec d'autres composants de commande dans le réseau Duco.

Communication câblée via protocole Duco avec d'autres composants de commande dans le réseau Duco.

##### Exécution :

Coloris : Commande noire.

##### Spécifications techniques

Tension d'alimentation : 230 VCA (RF).

24 (VCC + câblé).

Plage de mesure : Humidité (relative) de l'air (0 – 100 en %).

États de commutation (nombre) : 4.

Position manuelle (position minimum / position moyenne / position maximale).

Position automatique.

Puissance absorbée (W) :

Puissance de crête (W) : 1,3 (RF)/0,8 (câblé).

Puissance en veille (W) : 1,2 (RF)/0,7 (câblé).

Dimensions (l x h x p) (mm) : 69 x 69 x 55 (RF).

69 x 69 x 60 (câblé).

Poids (g) : 160 (RF).

70 (câblé).

##### Application :

Pose :

En cas de placement dans la salle de bains : en standard dans la zone 3 (à au moins 60 cm de la baignoire ou cabine de douche).

Peut être utilisé en option dans les systèmes de ventilation Duco.

Dispositifs de fixation :

Boîtier de contact / boîtier encastré avec vis et profondeur et diamètre de 60 mm.

Câblage pour Commande RF via connexion 230 VCA.

Câblage pour commande câblée via une connexion 24 VCC ou un câble à 5 brins (âme de câble de 5 x 0,8 mm²) pour les communications câblées.

Matériel de commutation de dimensions 45 x 45 mm.

Accessoires :

Duco fournit un chapeau d'obturation blanc standard en fonction du placement de l'installation.

Installation de ventilation mécanique :

Peut être utilisé en option dans les systèmes de ventilation Duco.

Applicable uniquement en combinaison avec :

DucoBox Silent Connect.

DucoBox Focus.

##### Montage :

Méthode de montage : Sur boîtier encastré, finition hermétique.

Pose : Par un installateur agréé.

Type de raccordement : Consultez votre concessionnaire régional ou le département projets de Duco « Ventilation & Sun Control » pour une assistance commerciale et technique (instructions de montage et de placement).