;WT_I Raam_MAX diepte##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Buis 50##OTHER##;WT_I Buis 63##OTHER##;WT_I Buis 78##OTHER##;WT_I Zonwering_gemotoriseerd##OTHER##;WT_I Cap_zonwering op uitvalarm##OTHER##;WT_I Zonwering_oppervlakte##AREA##SQUARE_METERS;WT_I Zonwering_maximale hoogte##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Zonwering_maximale breedte##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Octaafbandwaarden in dB_bij 125 Hz##OTHER##;WT_I Octaafbandwaarden in dB_bij 250 Hz##OTHER##;WT_I Octaafbandwaarden in dB_bij 500 Hz##OTHER##;WT_I Octaafbandwaarden in dB_bij 1000 Hz##OTHER##;WT_I Octaafbandwaarden in dB_bij 2000 Hz##OTHER##;WT_I Octaafbandwaarden in dB_bij 4000 Hz##OTHER##;WT_I Ventilatiecapaciteit 1Pa##HVAC_AIR_FLOW##LITERS_PER_SECOND;WT_I Ventilatiecapaciteit 5Pa##HVAC_AIR_FLOW##LITERS_PER_SECOND;WT_I Drukverschil 1Pa##OTHER##;WT_I Drukverschil 5Pa##OTHER##;WT_I Maximale ton/kleplengte onder garantie##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Maximale lengte rooster onder garantie##LENGTH##MILLIMETERS;WT_I Geluidsniveauverschil Dne, W_in open stand##OTHER##;NLRS_C_diepte##LENGTH##MILLIMETERS;WT_V Geleiders_type##OTHER##;WT_V Zonweringdoek_bediening##OTHER##;NLRS_C_code_fabrikant_product##OTHER##;NLRS_C_description##OTHER##
corto - buis 50 - manueel_duco;95;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;0;1;0;2000;2600;33 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto/buis 50/manueel;duco_corto/buis 50/manueel_raamventilatie
basso - buis 50 - manueel_duco;115;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;0;1;0;2000;2600;33 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso/buis 50/manueel;duco_basso/buis 50/manueel_raamventilatie
medio - buis 50 - manueel_duco;135;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;0;1;0;2000;2600;33 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio/buis 50/manueel;duco_medio/buis 50/manueel_raamventilatie
alto - buis 50 - manueel_duco;155;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;0;1;0;2000;2600;35 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto/buis 50/manueel;duco_alto/buis 50/manueel_raamventilatie
largo - buis 50 - manueel_duco;175;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;0;1;0;2000;2600;38 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo/buis 50/manueel;duco_largo/buis 50/manueel_raamventilatie
corto ak - buis 50 - manueel_duco;95;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;0;1;0;2000;2600;35 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK/buis 50/manueel;duco_corto ak/buis 50/manueel_raamventilatie
basso ak - buis 50 - manueel_duco;115;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;0;1;0;2000;2600;35 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK/buis 50/manueel;duco_basso ak/buis 50/manueel_raamventilatie
medio ak - buis 50 - manueel_duco;135;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;0;1;0;2000;2600;39 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK/buis 50/manueel;duco_medio ak/buis 50/manueel_raamventilatie
alto ak - buis 50 - manueel_duco;155;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;0;1;0;2000;2600;40 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK/buis 50/manueel;duco_alto ak/buis 50/manueel_raamventilatie
largo ak - buis 50 - manueel_duco;175;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;0;1;0;2000;2600;42 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK/buis 50/manueel;duco_largo ak/buis 50/manueel_raamventilatie
corto - buis 50 - gemotoriseerd_duco;95;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;0;1;0;2000;2600;33 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto/buis 50/gemotoriseerd;duco_corto/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
basso - buis 50 - gemotoriseerd_duco;115;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;0;1;0;2000;2600;33 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso/buis 50/gemotoriseerd;duco_basso/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
medio - buis 50 - gemotoriseerd_duco;135;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;0;1;0;2000;2600;33 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio/buis 50/gemotoriseerd;duco_medio/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
alto - buis 50 - gemotoriseerd_duco;155;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;0;1;0;2000;2600;35 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto/buis 50/gemotoriseerd;duco_alto/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
largo - buis 50 - gemotoriseerd_duco;175;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;0;1;0;2000;2600;38 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo/buis 50/gemotoriseerd;duco_largo/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
corto ak - buis 50 - gemotoriseerd_duco;95;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;0;1;0;2000;2600;35 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK/buis 50/gemotoriseerd;duco_corto ak/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
basso ak - buis 50 - gemotoriseerd_duco;115;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;0;1;0;2000;2600;35 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK/buis 50/gemotoriseerd;duco_basso ak/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
medio ak - buis 50 - gemotoriseerd_duco;135;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;0;1;0;2000;2600;39 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK/buis 50/gemotoriseerd;duco_medio ak/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
alto ak - buis 50 - gemotoriseerd_duco;155;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;0;1;0;2000;2600;40 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK/buis 50/gemotoriseerd;duco_alto ak/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
largo ak - buis 50 - gemotoriseerd_duco;175;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;0;1;0;2000;2600;42 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK/buis 50/gemotoriseerd;duco_largo ak/buis 50/gemotoriseerd_raamventilatie
corto - buis 63 - manueel_duco;95;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;0;1;0;2000;2600;33 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto/buis 63/manueel;duco_corto/buis 63/manueel_raamventilatie
basso - buis 63 - manueel_duco;115;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;0;1;0;2000;2600;33 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso/buis 63/manueel;duco_basso/buis 63/manueel_raamventilatie
medio - buis 63 - manueel_duco;135;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;0;1;0;2000;2600;33 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio/buis 63/manueel;duco_medio/buis 63/manueel_raamventilatie
alto - buis 63 - manueel_duco;155;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;0;1;0;2000;2600;35 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto/buis 63/manueel;duco_alto/buis 63/manueel_raamventilatie
largo - buis 63 - manueel_duco;175;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;0;1;0;2000;2600;38 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo/buis 63/manueel;duco_largo/buis 63/manueel_raamventilatie
corto ak - buis 63 - manueel_duco;95;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;0;1;0;2000;2600;35 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK/buis 63/manueel;duco_corto ak/buis 63/manueel_raamventilatie
basso ak - buis 63 - manueel_duco;115;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;0;1;0;2000;2600;35 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK/buis 63/manueel;duco_basso ak/buis 63/manueel_raamventilatie
medio ak - buis 63 - manueel_duco;135;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;0;1;0;2000;2600;39 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK/buis 63/manueel;duco_medio ak/buis 63/manueel_raamventilatie
alto ak - buis 63 - manueel_duco;155;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;0;1;0;2000;2600;40 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK/buis 63/manueel;duco_alto ak/buis 63/manueel_raamventilatie
largo ak - buis 63 - manueel_duco;175;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;0;1;0;2000;2600;42 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK/buis 63/manueel;duco_largo ak/buis 63/manueel_raamventilatie
corto - buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;0;1;0;2000;3400;33 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto/buis 63/gemotoriseerd;duco_corto/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
basso - buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso/buis 63/gemotoriseerd;duco_basso/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
medio - buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio/buis 63/gemotoriseerd;duco_medio/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
alto - buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;0;1;0;2000;3400;35 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto/buis 63/gemotoriseerd;duco_alto/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
largo - buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;0;1;0;2000;3400;38 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo/buis 63/gemotoriseerd;duco_largo/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
corto ak - buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;0;1;0;2000;3400;35 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK/buis 63/gemotoriseerd;duco_corto ak/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
basso ak - buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;0;1;0;2000;3400;35 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK/buis 63/gemotoriseerd;duco_basso ak/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
medio ak - buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;0;1;0;2000;3400;39 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK/buis 63/gemotoriseerd;duco_medio ak/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
alto ak - buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;0;1;0;2000;3400;40 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK/buis 63/gemotoriseerd;duco_alto ak/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
largo ak - buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;0;1;0;2000;3400;42 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK/buis 63/gemotoriseerd;duco_largo ak/buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
corto - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;0;1;0;2000;3400;33 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_corto/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
basso - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_basso/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
medio - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_medio/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
alto - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;0;1;0;2000;3400;35 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_alto/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
largo - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;0;1;0;2000;3400;38 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_largo/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
corto ak - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;0;1;0;2000;3400;35 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_corto ak/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
basso ak - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;0;1;0;2000;3400;35 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_basso ak/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
medio ak - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;0;1;0;2000;3400;39 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_medio ak/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
alto ak - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;0;1;0;2000;3400;40 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_alto ak/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
largo ak - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;0;1;0;2000;3400;42 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_largo ak/fix-buis 63/gemotoriseerd_raamventilatie
corto - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;95;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;0;1;0;2000;3400;33 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_corto/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
basso - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;115;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_basso/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
medio - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;135;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_medio/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
alto - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;155;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;0;1;0;2000;3400;35 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_alto/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
largo - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;175;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;0;1;0;2000;3400;38 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_largo/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
corto ak - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;95;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;0;1;0;2000;3400;35 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_corto ak/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
basso ak - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;115;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;0;1;0;2000;3400;35 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_basso ak/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
medio ak - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;135;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;0;1;0;2000;3400;39 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_medio ak/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
alto ak - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;155;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;0;1;0;2000;3400;40 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_alto ak/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
largo ak - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;175;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;0;1;0;2000;3400;42 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_largo ak/buis 63/gemotoriseerd/cap_raamventilatie
corto - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;95;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;0;1;0;2000;3400;33 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_corto/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
basso - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;115;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_basso/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
medio - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;135;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;0;1;0;2000;3400;33 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_medio/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
alto - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;155;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;0;1;0;2000;3400;35 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_alto/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
largo - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;175;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;0;1;0;2000;3400;38 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_largo/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
corto AK - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;95;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;0;1;0;2000;3400;35 dB;207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_corto AK/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
basso AK - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;115;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;0;1;0;2000;3400;35 dB;227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_basso AK/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
medio AK - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;135;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;0;1;0;2000;3400;39 dB;247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_medio AK/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
alto AK - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;155;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;0;1;0;2000;3400;40 dB;267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_alto AK/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
largo AK - fix-buis 78 - gemotoriseerd_duco;175;0;0;1;1;0;12;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;0;1;0;2000;3400;42 dB;287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK/fix-buis 78/gemotoriseerd;duco_largo AK/fix-buis 78/gemotoriseerd_raamventilatie
corto 5pa - buis 50 - manueel_duco;95;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto 5pa/buis 50/manueel;duco_corto 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
basso 5pa - buis 50 - manueel_duco;115;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso 5pa/buis 50/manueel;duco_basso 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
medio 5pa - buis 50 - manueel_duco;135;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio 5pa/buis 50/manueel;duco_medio 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
alto 5pa - buis 50 - manueel_duco;155;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;2600;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto 5pa/buis 50/manueel;duco_alto 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
largo 5pa - buis 50 - manueel_duco;175;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;2600;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo 5pa/buis 50/manueel;duco_largo 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 50 - manueel_duco;95;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK 5pa/buis 50/manueel;duco_corto ak 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 50 - manueel_duco;115;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK 5pa/buis 50/manueel;duco_basso ak 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 50 - manueel_duco;135;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;2600;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK 5pa/buis 50/manueel;duco_medio ak 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 50 - manueel_duco;155;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;2600;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK 5pa/buis 50/manueel;duco_alto ak 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 50 - manueel_duco;175;1;0;0;0;0;7,5;4000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK 5pa/buis 50/manueel;duco_largo ak 5pa - buis 50 - manueel_raamventilatie
corto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;95;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_corto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
basso 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;115;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_basso 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
medio 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;135;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_medio 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
alto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;155;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;2600;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_alto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
largo 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;175;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;2600;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_largo 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;95;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_corto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;115;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_basso ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;135;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;2600;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_medio ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;155;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;2600;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_alto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_duco;175;1;0;0;1;0;7,5;4000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd;duco_largo ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd_raamventilatie
corto 5pa - buis 63 - manueel_duco;95;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto 5pa/buis 63/manueel;duco_corto 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
basso 5pa - buis 63 - manueel_duco;115;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso 5pa/buis 63/manueel;duco_basso 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
medio 5pa - buis 63 - manueel_duco;135;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio 5pa/buis 63/manueel;duco_medio 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
alto 5pa - buis 63 - manueel_duco;155;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;2600;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto 5pa/buis 63/manueel;duco_alto 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
largo 5pa - buis 63 - manueel_duco;175;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;2600;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo 5pa/buis 63/manueel;duco_largo 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 63 - manueel_duco;95;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK 5pa/buis 63/manueel;duco_corto ak 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 63 - manueel_duco;115;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK 5pa/buis 63/manueel;duco_basso ak 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 63 - manueel_duco;135;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;2600;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK 5pa/buis 63/manueel;duco_medio ak 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 63 - manueel_duco;155;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;2600;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK 5pa/buis 63/manueel;duco_alto ak 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 63 - manueel_duco;175;0;1;0;0;0;7,5;3000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK 5pa/buis 63/manueel;duco_largo ak 5pa - buis 63 - manueel_raamventilatie
corto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_corto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
basso 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_basso 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
medio 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_medio 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
alto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;3400;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_alto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
largo 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;3400;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_largo 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_corto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_basso ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;3400;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_medio ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;3400;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_alto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd;duco_largo ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
corto 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_corto 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
basso 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_basso 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
medio 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_medio 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
alto 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;3400;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_alto 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
largo 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;3400;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_largo 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
corto ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;95;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_corto ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
basso ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;115;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_basso ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
medio ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;135;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;3400;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_medio ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
alto ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;155;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;3400;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_alto ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
largo ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_duco;175;0;1;0;1;0;7,5;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK 5pa/fix-buis 63/gemotoriseerd;duco_largo ak 5pa - fix-buis 63 - gemotoriseerd_raamventilatie
corto 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;95;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_corto 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
basso 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;115;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_basso 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
medio 5pa - fix - buis 78 - manueel_duco;135;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio 5pa/fix/buis 78/manueel;duco_medio 5pa - fix - buis 78 - manueel_raamventilatie
alto 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;155;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;3400;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_alto 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
largo 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;175;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;3400;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_largo 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
corto ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;95;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_corto ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
basso ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;115;0;0;1;1;0;12;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_basso ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
medio ak 5pa - fix - buis 78 - manueel_duco;135;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;3400;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK 5pa/fix/buis 78/manueel;duco_medio ak 5pa - fix - buis 78 - manueel_raamventilatie
alto ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;155;0;0;1;1;0;12;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;3400;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_alto ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
largo ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_duco;175;0;0;1;1;0;12;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : fix_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK 5pa/fix-buis 78/manueel;duco_largo ak 5pa - fix-buis 78 - manueel_raamventilatie
corto 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;95;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_corto 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
basso 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;115;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_basso 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
medio 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;135;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_medio 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
alto 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;155;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;2600;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_alto 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
largo 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;175;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;2600;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_largo 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;95;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_corto ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;115;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_basso ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;135;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;2600;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_medio ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;155;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;2600;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_alto ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_duco;175;1;0;0;0;1;7,5;4000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK 5pa/buis 50/manueel/cap;duco_largo ak 5pa - buis 50 - manueel - cap_raamventilatie
corto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;95;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_corto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
basso 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;115;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_basso 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
medio 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;135;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_medio 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
alto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;155;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;2600;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_alto 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
largo 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;175;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;2600;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_largo 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;95;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_corto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;115;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_basso ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;135;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;2600;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_medio ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;155;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;2600;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_alto ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_duco;175;1;0;0;1;1;7,5;4000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK 5pa/buis 50/gemotoriseerd/cap;duco_largo ak 5pa - buis 50 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
corto 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;95;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_corto 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
basso 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;115;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_basso 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
medio 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;135;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;2600;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_medio 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
alto 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;155;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;2600;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_alto 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
largo 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;175;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;2600;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_largo 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;95;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Corto AK 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_corto ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;115;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Basso AK 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_basso ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;135;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;2600;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Medio AK 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_medio ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;155;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;2600;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Alto AK 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_alto ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_duco;175;0;1;0;0;1;7,5;3000;2600;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;2600;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : slingerstang_duco;Largo AK 5pa/buis 63/manueel/cap;duco_largo ak 5pa - buis 63 - manueel - cap_raamventilatie
corto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;95;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,9;27,9;29,5;33,6;33;38,4;18,6;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-1) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_corto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
basso 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;115;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,2;25,7;27,7;36,2;33,4;36,9;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_basso 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
medio 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;135;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,4;26;28,9;35,8;33,1;38,3;18,2;43,2;0;1;2000;3400;"33 (-1;-2) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_medio 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
alto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;155;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,6;26,2;30,1;38,8;37,7;43;18,7;43,2;0;1;2000;3400;"35 (0;-2) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_alto 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
largo 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;175;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,4;27,5;33,4;40,4;41,6;47,8;18,5;43,2;0;1;2000;3400;"38 (-1;-3) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_largo 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
corto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;95;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,2;28,8;30,4;34,4;37,5;47,9;11,9;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-2) dB";207;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Corto AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_corto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
basso ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;115;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;29,3;27;28,4;36,8;39,4;49,6;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"35 (-1;-3) dB";227;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Basso AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_basso ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
medio ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;135;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,9;28,5;31,8;41,1;46,1;57,1;13,6;30,8;0;1;2000;3400;"39 (-2;-4) dB";247;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Medio AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_medio ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
alto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;155;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;30,5;29;33,5;43,2;47,6;58,8;13,3;30,8;0;1;2000;3400;"40 (-1;-4) dB";267;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Alto AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_alto ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
largo ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_duco;175;0;1;0;1;1;7,5;3000;3400;31,5;31,1;36;46,5;52,8;61,7;13,4;30,8;0;1;2000;3400;"42 (-1;-4) dB";287;NLRS_31_AIR_FB_geo geleiders ducotwin 120 zr_duco : geleider_duco;NLRS_31_GM_FB_bediening zonweringdoek_duco : buismotor met knopbediening_duco;Largo AK 5pa/buis 63/gemotoriseerd/cap;duco_largo ak 5pa - buis 63 - gemotoriseerd - cap_raamventilatie
