### 00.00.00 Regelaars EasySwitch

volgnr. 1

##### Omschrijving:

EasySwitch, ophangbeugel.

##### Werking:

Deze ‘universele’ plaat laat u toe om een verouderde ventilatiebox in een renovatieproject zonder hak- en breekwerk te vervangen door de DucoBox Silent of Focus. Na plaatsing tegen de wand kan de unit eenvoudig in de plaat geklikt worden met een trillingsvrije werking tijdens de luchtafvoer als resultaat..

##### Uitvoering:

Materiaal: EPP (Expanded Polypropylene).

##### Technische specificaties

Afmetingen (BxHxD) (mm): 485 x 485 x 26.

Gewicht (g): 348.

Kleur: Groen.

##### Toepassing:

Plaatsing:

Tegen de wand / wandmontage (geen schroeven meegeleverd).

Aansluitingen:

DucoBox klikt hier op vast.

##### Montage:

Plaatsing: Door een erkend installateur.

Aansluitwijze: Raadpleeg uw regionale dealer of raadpleeg het projectdepartement van Duco ‘Ventilation & Sun Control’ voor commerciële en technische assistentie (montage- en plaatsingsinstructies).